*Załącznik nr 7*

**Wyłączenia**

**Z projektu wykonawczego wyłączony został następujący zakres prac, przniesiony na II Etap.**

1. **Zakres prac dla instalacji chłodu PW instalacji sanitarnych**
2. Wykonywane będą wszystkie piony wraz z odejściami na trójniki + zawory odcinające.
3. Nie będą wykonywane podejścia przewodów od ponów do wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych - prócz 9-u jednostek w sali dydaktycznej 3.D.03 na III piętrze.
4. Nie będą wykonywane podejścia przewodów na dachu od agregatu do pionów chłodu -
z wyjątkiem pionów: C1, C2, C3, C9, C10, C11, C13, C14, 15.
5. Nie będzie wykonywany agregat AWL1 o mocy 210, 3 kW. Pozostaje agregat AWL2 o mocy 104,9 kW.
6. **Zakres prac dla branży ogólnobudowlanej**
7. Sufity akustyczne w salach dydaktycznych:
8. sale dydaktyczne w piwnicy: Laboratorium komputerowe -1.D.04, -1.D.05, -1.D.06,
-1.D.07, -1.D.08, -1.D.09, -1.D.10
9. sale dydaktyczne pierwsze piętro: Laboratorium inż. 1.D.10, 1.D.11, Sala dydaktyczna 1.D.12, 1.D.13, 1.D.15
10. sale dydaktyczne drugie piętro: Sala dydaktyczna 2.D.06, 2.D.07, 2.D.08, 2.D.09, 2.D.10, 2.D.13
11. sale dydaktyczne trzecie piętro: Laboratorium komputerowe 3.D.06, Sala dydaktyczna 3.D.07, 3.D.08**[[1]](#footnote-1)**
12. Wymiana nawierzchni zewnętrznej, wykonane zostaną niezbędne prace po wymianie instalacji ogólnospławnej w obrąbie wykopów wąskoprzestrzennych - przywrócenie terenu nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem.
13. Wykonie zakresu z zagospodarowania/urządzenie terenu (murki, ławki, kosze, zieleń, ogrodzenia, bramy, pylony reklamowe).

**Całkowite wyłączenie z oferty - zakup inwestorski**

1. **Zakres prac dla branży elektrycznej – instalacje niskoprądowe (zakup inwestorski)**
2. Teletechnika: elementy aktywne sieci strukturalnej (switch, access point, UPS), patchcordy
w GPD i PPD
3. CCTV: elementy aktywne (switch, stacja obsługi CCTV, rejestrator)

Wyłączeń wskazanych powyżej nie należy interpretować w sposób rozszerzający. W przypadku powstania wątpliwości, czy dany zakres robót objęty jest wyłączeniem, Inwestor będzie uprawniony do jednostronnego wiążącego wskazania Wykonawcy, czy dana robota objęta jest zakresem wyłączeń.

1. Oznaczenia zgodnie z Projektem Budowlanym -Architektura [↑](#footnote-ref-1)