**Załącznik 2c - przedmiar prac Laboratorium Towaroznawstwa PW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sala** | **zakres prac** | **jm** | **Ilość** |
| **PW** |  |  |  |
| **201/203** |  |  |  |
|  | demontaż sufitów | m2 | 61,73 |
|  | demontaż wykładziny PCV | m2 | 61,73 |
|  | zerwanie posadzki cementowej | m2 | 61,73 |
|  | demontaż istniejących stanowisk 25 szt. | kalkulacja własna | 1,00 |
|  | przewiezienie zdemontowanych komp. do budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 2a (BR) sala 202 oraz mebli  do Magazynu, ul. Ratajczaka 3aMagazynu | kalkulacja własna | 1,00 |
|  | montaż sufitu OWA | m2 | 61,73 |
|  | warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej | m2 | 61,73 |
|  | ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę | m2 | 69,73 |
|  | zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 69,73 |
|  | przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 61,49 |
|  | malowanie grzejników | kpl. | 1,00 |
|  | malowanie parapetów | kpl. | 1,00 |
|  | malowanie ścian | m2 | 102,49 |
|  | malowanie drzwi | szt. | 2,00 |
|  | montaż i podłączenie zlewu 1 komorowego z ociekarką wraz z instalacją wod-kan | kpl. | 1,00 |
|  | utylizacja odpadów | kalkulacja własna | 1,00 |
|  | demontaż istniejącego oświetlenia | kpl. | 1,00 |
|  | montaż oświetlenia wg. Nowego układu stanowisk | szt. | 16,00 |
|  | modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod stanowiska | szt. | 25,00 |
|  | rozdzielnia elektryczna | szt. | 1,00 |

**Załącznik 2d - przedmiar prac Laboratorium Ergonomii PW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sala** | **zakres prac** | **jm** | **Ilość** |
| **PW** |  |  |  |
| **306/308** |  |  |  |
|  | demontaż sufitów | m2 | 59,30 |
|  | demontaż wykładziny PCV | m2 | 59,30 |
|  | zerwanie posadzki cementowej | m2 | 59,30 |
|  | demontaż istniejących stanowisk 25 szt. | kalkulacja własna | 1,00 |
|  | przewiezienie zdemontowanych stanowisk do budynku przy ul. Ratajczaka 5/7 sala 211, komputery do budynku przy ul. powstańców Wlkp. 2a, sala 205 | kalkulacja własna | 1,00 |
|  | montaż sufitu OWA | m2 | 59,30 |
|  | warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej | m2 | 59,30 |
|  | ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę | m2 | 65,30 |
|  | zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 65,30 |
|  | przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 66,43 |
|  | malowanie grzejników | kpl. | 1,00 |
|  | malowanie parapetów | kpl. | 1,00 |
|  | malowanie ścian | m2 | 110,72 |
|  | malowanie drzwi | szt. | 2,00 |
|  | utylizacja odpadów | kalkulacja własna | 1,00 |
|  | demontaż istniejącego oświetlenia | kpl. | 1,00 |
|  | montaż oświetlenia wg. Nowego układu stanowisk | szt. | 18,00 |
|  | modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod stanowiska | szt. | 25,00 |
|  | Rozdzielnia elektryczna | kpl. | 1 |

**Załącznik 2e - przedmiar prac- sala 211 CP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sala** | **zakres prac** | **jm** | **Ilość** |
| **CP** |  |  |  |
| **211** |  |  |  |
|  | demontaż wyposażenia sali i przewiezienie mebli do magazynu przy ul. Ratajczaka 3a, przeniesienie krzeseł i sprzętu komputerowego do sali 210 CP - w tym samym budynku | szt. | 25 |
|  | ustawienie przewiezionych stanowisk z budynku PW z Sali 306/308, ustawienie wystawionego wcześniej do Sali 210 CP sprzętu komputerowego na stolikach komputerowych | szt. | 25 |
|  | podłączenie komputerów do istniejącej sieci elektrycznej i teletechnicznej z wykorzystaniem osprzętu z odzysku | szt. | 25 |